Montage des jeux de direction :

**8**



A gauche : les pièces de la partie basse : à emmancher en bas de la pièce C8.  
A droite : les pièces de la partie haute. : à emmancher en haut de la pièce C8.

**5**

**7**

L’ordre de montage des pièces suit leur numéro (on monte [1] en premier et [8] en dernier.

**6**

**2**

**1**

**4**

**3**

Emmancher la partie supérieure conique [1] dans le haut de la pièce C8. Pour ce faire, l’enfoncer au marteau en utilisant un morceau de bois bien plan, entre le marteau et la pièce, pour amortir les chocs.  
Faire la même chose pour la partie inférieure avec la pièce [2].

Meuler la fourche (entouré rouge ci-dessous) pour assurer l’emmanchement de la bague [3]. Pour insérer la bague correctement, utiliser un tube rond de 35x2 et frapper dessus pour faire descendre la bague jusqu’en bas de la fourche : voir photo de droite ci-dessous.





Amener ensuite le roulement jusqu’à cette bague.

Roulement [4]

Bague [3]



Ensuite insérer le roulement [5] dans cette partie supérieure emmanchée.



Insérer la fourche dans le tube du châssis avant C. Puis emmancher la pièce [6] sur la fourche.



Emmancher la pièce [7] sur la fourche.



Emmancher la pièce [8] sur la fourche.



Puis emmancher l’entretoise en tube 35x2, la rondelle, et serrer l’écrou M16 sur la vis de la fourche.

